|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varenummer | Beskrivelse | Supplerende info | Vægt/dimension |
| AT21-SXX | Færdselstavle på stander med fod | Skiltet leveres monteret på stander, og ved bestilling angives valg af fodStørrelsesforhold: Scale cirka 1:2 | Højde: 1250 mmTavlemodul: 280x280 mm |
| AT21-F01 | Krydsfod | Pulverlakeret stål med ekspansionsenhed | 1,5 kg500x500 mm |
| AT21-F02 | Jordspyd | Stålspyd  | 500 mm. |
|  |
| Materiale | Aluminium: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSiRustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker.Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig |

Du kan vælge mellem 13 forskellige typer, og 2 typer fødder.

Den ene fodtype er et 1,5 kg tung krydsfod der er fremstillet i pulver-lakeret stål, og den anden type er et jodspyd for permanent placering.

Skiltet er silketrykt på en pulverlakeret aluminiumplade, og standeren er et anodiseret aluminiumrør. Dette giver et korrosionsbestandigt produkt, der tåler års påvirkning fra vind og vejr.



 280 mm

NB: alle skilte er nu med silketryk. Vi har i en periode anvendt film på et par designs.

Skiltedesign og varenummer:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| ParkeringAT21-S01 | Indkørsel forbudtAT21-S02 | Parkering forbudtAT21-S03 | Børn på vejen (skole)AT21-S04 |
|  |  |  |  |
| VejkrydsAT21-S04 | Ubetinget vigepligtAT21-S05 | FodgængerovergangAT21-S07 | Delt cykel-/gangstiAT21-S08 |
|  |  |  |  |
| Kørselsretning venstreAT21-S09 | Kørselretning højreAT21-S10 | Kørselsretning lige udAT21-S11 | StopAT21-S12 |
|  |  |  |  |
| RundkørselAT21-S13 |  | KrydsfodAT21-F01 | JordspydAT21-F02 |

Vi modtager meget gerne forslag til nye skiltedesign. Der er desværre større opstartsomkostninger forbunden med et nyt design, så ……….