Hængekøjestolper fås i 2 versioner.
Enkelt og dobbelt.

Totallænger er 2.500 mm. De nederste
800 mm er coated for beskyttelse mod
korrosion mellem beton og aluminium.
På det coatede stykke, er der monteret
en vinkel for at sikre en solid fasstøbning.

Rører er et kraftigt Ø80x5 mm aluminum-
rør.
Udhængstappene er massiv Ø35 mm,
forsynet med en kraftig 10 mm rustfri
øjebolt, der gør det nemt at montere
hængekøjen.

Stolperne nedstøbes under en vinkel på
15º – 25º, og afstanden imellem
tilpasses til hængekøjens længde og
ønskede højde.

Coated 800 mm mmmm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varenummer | Beskrivelse/dim. | Supplerende info | Vægt |
| AT35-0100 | Hængekøjestolpe enkelL 2500 mm Ø80x5 mm alurør | Ved skrå nedstøbning 15-25º kan en enkelt stolpe belastes op til cirka 300 kg | Cirka11 kg |
| AT35-0110 | Hængekøjestolpe dobbeltL 2500 mm Ø80x5 mm alurør | Do -Tappene er monteret i en vinkel på 60º , så man f.eks. kan placere 3 stolper i en trekant for montage af 3 hængekøjer. | Cirka12,5 kg |
|  |
| Materiale | Aluminium: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSiRustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker.Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig |
|  |
| Betonforbrug pr. stolpe | HuldimensionØ300 x900 mm | Cirka 0,2 m3 beton/hul |

Vi tilbyder også levering og montage.