Hængekøjestolper fås i 2 versioner.  
Enkelt og dobbelt.

Totallænger er 2.500 mm. De nederste  
800 mm er coated for beskyttelse mod  
korrosion mellem beton og aluminium.  
På det coatede stykke, er der monteret  
en vinkel for at sikre en solid fasstøbning.

Rører er et kraftigt Ø80x5 mm aluminum-  
rør.   
Udhængstappene er massiv Ø35 mm,  
forsynet med en kraftig 10 mm rustfri  
øjebolt, der gør det nemt at montere  
hængekøjen.

Stolperne nedstøbes under en vinkel på  
15º – 25º, og afstanden imellem   
tilpasses til hængekøjens længde og   
ønskede højde.

Coated 800 mm mmmm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varenummer | Beskrivelse/dim. | Supplerende info | Vægt |
| AT35-0100 | Hængekøjestolpe  enkel L 2500 mm  Ø80x5 mm alurør | Ved skrå nedstøbning 15-25º kan en enkelt stolpe belastes op til cirka 300 kg | Cirka 11 kg |
| AT35-0110 | Hængekøjestolpe dobbelt L 2500 mm  Ø80x5 mm alurør | Do -  Tappene er monteret i en vinkel på 60º , så man f.eks. kan placere 3 stolper i en trekant for montage af 3 hængekøjer. | Cirka 12,5 kg |
|  | | | |
| Materiale | Aluminium: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSi Rustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker. Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig | | |
|  | | | |
| Betonforbrug pr. stolpe | Huldimension Ø300 x900 mm | Cirka 0,2 m3 beton/hul | |

Vi tilbyder også levering og montage.