|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varenummer/ andet | Beskrivelse | Supplerende info | Anv./diverse info |
| AT60-XXXX | Multibane | Multibane norm: DS/EN 15312+A1 | Boldspil alle aldre |
|  | | | |
| Materialer | Håndboldmål Basketplader og -kurve | Varmgalvaniseret stålkonstruktion Fuldsvejst, endestykkerne fastskruet. Forsynet med aluminiumforkant som bandestolper |  |
| Hockeymål,  Stolper, lister og beslag | Aluminium: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSi |  |
| TræBander eller | Spærtræ (primært fyr) 45 x 195 mm (støjsvagt) Oliebehandlet med Würth 40halvdækkende Alkyd 2202 Teak |  |
| PlastBander | Genbrugsplast    ISO14001 |  |
| Skruer og bolte m.m. | Rustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker. Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig |  |
|  | | | |

Under forudsætning af, at banen er etableret af os, eller på et professionelt og håndværksmæssigt forsvarligt grundlag, yder vi 10 års garanti på produktet fra leveringsdato.  
Garanti gælder dog kun træbander, såfremt disse bliver oliebehandlet en gang årligt.

For eventuelle låger og andre bevægelige låger, er garantien gældende i 2 år.