
Stabile og stive konstruktioner, med god  
støtte af den galvaniseret gitterplade.   
Galvaniseret kurv med kædenet.   
Lang levetid.



AT33-0300 Standard

AT33-0310 Skrå

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varenummer | Beskrivelse/dim. | Supplerende info | Vægt |
| AT33-0300 | Basketstander med galvaniseret plade og kurv. | Standardversion 600 mm udhæng (100% frigang) Også velegnet f.eks. ved bander over mål (integrerede stolper) | Cirka 45 kg |
| AT33-0310 | Do  Skrå version | Skrå version, galvaniseret/pulverlakeret stål. Udhæng 600 mm  Velegnet f.eks. ved indbygning i panel-boldbur | Cirka 55 kg |
|  | | | |
| Materiale | Stål: Varmgalvniseret stål profiler  Aluminium: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSi Rustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker. Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig | | |

Optioner:  
Pulverlakering i forskellige RAL-farver

