




Galvaniseret og hærværksikret håndboldmål.  
Kraftig 50x50 mm bundkonstruktion. Ø25 mm stålrør der er fuldsvejst.   
Kan leveres med forlængde stolper for nedstøbning. Hvis målet leveres med basketkurv, er bagrammen forboret med 2 stk. 12 mm montagehuller på bagkanten. Denne skal forankres solidt i underlag, for at sikre målet mod kip.  
Forrammen er enten fremstillet af 60x60 mm aluminiumprofiler eller Ø60 mm aluminiumrør (hvis integreret i multibane)  
  
Optioner:  
Alle mål kan leveres breddetilpasset:  
Pulverlakeret i forskellige RaL-farver  
Med basketkurve (2 varianter)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varenummer | Beskrivelse/dim. | Supplerende info | Vægt |
| AT33-0200 | Galvaniseret håndboldmål 3000x2000x1260 mm | Aluminium forkant 60x60x3 mm  Bredden kan tilpasses på alle modeller | Cirka 175 kg |
| AT33-0210  L(eft) og R(ight) | Do  Med åbning | Do  Åbning 590x1800 mm. Valgfri side | Cirka 160 kg |
| AT33-0220  L og R | Do  Med låge | Do  Åbning 590x1800 mm. Valgfri side  Låge monteret med kraftige PN-hængsler  Lukning med kraftige magneter | Cirka  180 kg |
|  | | | |
| Materiale | Stål: Varmgalvniseret stål. Rør og profiler  Aluminium forkant: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSi Rustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker. Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig | | |
|  |  | | |





Håndboldmål med åbning.





Håndboldmål med låge

Magnetluk

