




PannaBanen fås i 3 størrelser, og i mange forskellige   
versioner og varianter.   
PannaBanen er nem, hurtig og enkel at overflademontere,  
men fås også med forlængede stolper for faststøbning.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varenummer | Beskrivelse | Indeholder | Dimensioner | Vægt |
| AT32-0108S | Pannabane 8-kant  Boldspil  Alle aldre | 2 målmoduler  6 bandemoduler 8 stolper Monteringssæt | Diameter: 5,6 m Areal: 22,5 m2 | Total: 180 kg  Tungeste del: 22 kg |
| AT32-0110S | Pannabane 10-kant  do | 2 målmoduler  8 bandemoduler 10 stolper Monteringssæt | Diameter: 7,0 m Areal: 36,2 m2 | Total: 225 kg  do |
| AT32-0112S | Pannabane 12-kant  do | 2 målmoduler  10 bandemoduler 12 stolper Monteringssæt | Diameter: 8,3 m Areal: 52,2 m2 | Total: 270 kg  do |
|  | | | | |
| Materialer | Stolper, lister, beslag og mål | Aluminium: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSi | |  |
| Træ | Spærtræ 45 x 195 mm (støjsvagt) Oliebehandlet med | |  |
| Skruer og bolte m.m. | Rustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker. Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig | |  |
|  | | | | |
| Montage | Overflademontage: 2 mand 0,5 – 1 time (asfalt + 1-2 timer) | | | |
|  | | | | |

Ø12 mm monteringshul







Disse tegningsark kan downloades fra vores website

Optioner:

Bande med udhak for lettere adgang for børnehavebørn

900 mm bandehøjde  
Forlængede stolper og gitter (boldbur 180 cm)  
Form: f.eks. rektangulær  
Bander i rør  
Bander i genbrugsplast

Ved montage på:  
- fliser eller betonunderlag: Ø8-10 mm betonskruer  
- asfalt: en 2-komponent betonlim, Ø10 mm gevindstykker  
- græs: Jordspyd/pløkker

Banerne kan også fås med forlængede stolper for nedgravning/-støbning. Banen er næsten selvbærende, så der kræves ikke store fundamenter.

