


Boldbane AT60-0099S

En kombination af Multi- og PannaBane, beregnet for de SMÅ. 5 x 9 meter.  
90 cm høje ender, og 60 cm langsider. Kræver ikke meget plads, og kan overflade-monteres, hvilket giver en billig totalløsning, men på et stadig højt kvalitetsniveau.  
Et støjsvagt og næsten vedligeholdelsesfrit produkt.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Varenummer/ andet | Beskrivelse/dim. | Supplerende info | Anv./diverse info |
| AT60-0099S/O O = overflademontering | Multibane 5x9 meter | DS/EN 1176 | Boldspil 5+ |
|  | | | |
| Materialer | Hockeymål 2 stk. | Aluminium rørkonstruktion Forsynet med aluminiumforkant som bandestolper | cirka 20 kg/stk |
| Stolper, lister og beslag | Aluminium: AlMgSi0,5 EN-AW 6060/6063 - T66 – AlMgSi |  |
| Træ | Spærtræ 45 x 195 mm (støjsvagt) Oliebehand med |  |
| Skruer og bolte m.m. | Rustfri A2: Bolte, skiver og møtrikker. Plastprop: LDPE (low density polyethylen) sollysbestandig |  |
|  | | | |
| Antal stolper | 16 | 8 stk. 900 mm, heraf 4 stk. monteret på mål og 4 hørnestolper. 8 stk. 600 mm med dobbelt beslag. | + 600 mm for støbning coated  Alternativt flanger for overflade-montering |
| Antal bander | 14 ialt | 4 stk sidebander ved mål 900 mm 7 planker  10 stk bander 600 mm 8 planker, heraf 2 med udhak for adgang |
|  | | | |
| Indgang | 2 | Bander med udhak |  |
|  | | | |
| Areal | 45 m2 bane | Det nødvendige areal for banen, anbefales minimum at være 250 mm større fra alle kanter (d.v.s. 500 mm større bredde). Samme forhold er gældende omkring mål. |  |
| Overflade-  montage | Stolper med flanger med Ø12 mm montagehul | Tidsforbrug  Cirka 2 personer x 2 timer |  |
| Støbning Betonforbrug | Huldimension Ø300 x 900 mm Antal 16 | Cirka 1 m3 |  |

Vi giver også tilbud på levering og montering.   
  
Ved egenmontage (støbning) anbefaler vi køb af montagekit.  
Dette indeholder en detailjeret grundplan, diverse vejledning,   
samt afstandsstykker til hjælp for støbningen.

Vi kan desværre ikke tilbyde live-billeder af denne bane, men computeranimerede som på forsiden.  
Vi har dog enkelte billeder, som med et par optioner, kommer meget tæt på.

